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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ
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МОДЕЛИ: 
CP-EP4T380, CP-EP8T380
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1. [bookmark: _Toc107228209]ВВЕДЕНИЕ
Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.
Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.
Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

2. [bookmark: _Toc107228210]НАЗНАЧЕНИЕ
Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для выпечки пиццы и других хлебобулочных изделий.

3. [bookmark: _Toc107228211]ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:
-  поврежден кабель питания;
-  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

Никогда не размещайте оборудование вблизи других источников тепла!
Никогда не оставляйте на верхней части оборудования никаких посторонних предметов!
Никогда не загораживайте и не перекрывайте вентиляционные отверстия!
Оборудование не предназначено для встраивания!
Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

4. [bookmark: _Toc107228212]БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ
перед подключением убедитесь, что:
-  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;
-  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;
-  кабель питания не соприкасается с горячими частями оборудования.


5. [bookmark: _Toc107228213]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	Модель
	CP-EP4T380
	CP-EP8T380

	Напряжение, В
	380
	380

	Мощность, кВт
	4.5
	9

	Количество уровней
	1
	2

	Температура, °C
	0-500
	0-500

	Размеры камеры, мм
	660x660x160
	660x660x160 x 2

	Размеры подового камня, мм
	330x660x2шт
	330x660x4шт

	Габаритные размеры, мм
	950x905x420
	950x905x740




6. [bookmark: _Toc107228214] ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
[image: ]
7. [bookmark: _Toc107228215]ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подключите питание. При первом включении поверните регулятор температуры по часовой стрелке, выбрав максимальное значение. Произведите процедуру отжига в течение 20-30 минут. В течение этого времени должны сгореть и испариться все технические составы, нанесенные на элементы изделия. Выключите оборудование и проветрите помещение. Для приготовления пиццы заново включите оборудование. Подберите требуемую температуру исходя из особенностей приготавливаемого продукта. Всегда контролируйте процесс приготовления для получения наилучшего результата. 
По достижении заданной температуры, термостат в автоматическом режиме будет отключать и снова включать подачу электропитания, тем самым поддерживая заданную температуру. 
Завершив работу, переведите регулятор температуры на минимальное значение и отключите оборудование от сети электропитания.

8. [bookmark: _Toc107228216]УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.
ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием. 
ВАЖНО: запрещается промывать оборудование под струей воды, строго запрещена его очистка с погружением в воду. 
ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.  
ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхностей.  
 
8.1 Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.
8.2 Дайте оборудованию остыть.
8.3 Протрите рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.

9. [bookmark: _Toc107228217]ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Изделие следует перемещать с осторожностью, чтобы избежать ударов. Изделия в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, их следует поместить на хорошо проветриваемом складе, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.
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